<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="159.37" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="-0.47" x2="159.37" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="99.53" x2="-0.63" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="99.53" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<text>(C) A. Fachat   CSA-EXTENDER-V1.0A</text>
<text>/IRQ</text>
<text>/RES</text>
<text>/NMI</text>
<text>/SO</text>
<text>RDY</text>
<text>R/-W</text>
<text>SYNC</text>
<text>GND</text>
<text>8PHI2</text>
<text>2PHI2</text>
<text>PHI2</text>
<text>A19</text>
<text>A15</text>
<text>A11</text>
<text>A7</text>
<text>A3</text>
<text>A0</text>
<text>D7</text>
<text>D0</text>
<text>(C) A. Fachat   CSA-EXTENDER-V1.0A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="csa">
<packages>
<package name="CSABUS">
</package>
<package name="CSABUSSOCK">
</package>
<package name="A0-19">
</package>
<package name="D0-7">
</package>
<package name="JP7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="827001">
<description>MNL-827001 &lt;b&gt; 4P MNL STIFTSOCKEL&lt;/b&gt; 90° abgewinkelt&lt;p&gt;
Zeichnungs - Nr. 827001&lt;br&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_827001_E.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="P1" library="csa" package="CSABUS" value="CSABUS"/>
<element name="P2" library="csa" package="CSABUSSOCK" value="CSABUSSOCKET"/>
<element name="C17" library="rcl" package="E2,5-5" value="47u"/>
<element name="C18" library="rcl" package="E2,5-5" value="47u"/>
<element name="U$1" library="csa" package="A0-19" value="JA0-19"/>
<element name="U$2" library="csa" package="D0-7" value="JD0-7"/>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="DIL16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$3" library="csa" package="JP7" value="JP7"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="J1" library="con-amp" package="827001" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="47u"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="47u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="P1" pad="C32"/>
<contactref element="P1" pad="C1"/>
<contactref element="P1" pad="A32"/>
<contactref element="P1" pad="A31"/>
<contactref element="P1" pad="A30"/>
<contactref element="P1" pad="A29"/>
<contactref element="P1" pad="A28"/>
<contactref element="P1" pad="A1"/>
<contactref element="P2" pad="A1"/>
<contactref element="P2" pad="C32"/>
<contactref element="P2" pad="C1"/>
<contactref element="P2" pad="A32"/>
<contactref element="P2" pad="A31"/>
<contactref element="P2" pad="A30"/>
<contactref element="P2" pad="A29"/>
<contactref element="P2" pad="A28"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="P1" pad="C3"/>
<contactref element="P1" pad="C2"/>
<contactref element="P2" pad="C3"/>
<contactref element="P2" pad="C2"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BA19">
<contactref element="P1" pad="C4"/>
<contactref element="P2" pad="C4"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BA0">
<contactref element="P1" pad="C23"/>
<contactref element="P2" pad="C23"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BA1">
<contactref element="P1" pad="C22"/>
<contactref element="P2" pad="C22"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BA2">
<contactref element="P1" pad="C21"/>
<contactref element="P2" pad="C21"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BA3">
<contactref element="P1" pad="C20"/>
<contactref element="P2" pad="C20"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BA4">
<contactref element="P1" pad="C19"/>
<contactref element="P2" pad="C19"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BA5">
<contactref element="P1" pad="C18"/>
<contactref element="P2" pad="C18"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BA6">
<contactref element="P1" pad="C17"/>
<contactref element="P2" pad="C17"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BA7">
<contactref element="P1" pad="C16"/>
<contactref element="P2" pad="C16"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BA8">
<contactref element="P1" pad="C15"/>
<contactref element="P2" pad="C15"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BA9">
<contactref element="P1" pad="C14"/>
<contactref element="P2" pad="C14"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BA10">
<contactref element="P1" pad="C13"/>
<contactref element="P2" pad="C13"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BA11">
<contactref element="P1" pad="C12"/>
<contactref element="P2" pad="C12"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BA12">
<contactref element="P1" pad="C11"/>
<contactref element="P2" pad="C11"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BA13">
<contactref element="P1" pad="C10"/>
<contactref element="P2" pad="C10"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BA14">
<contactref element="P1" pad="C9"/>
<contactref element="P2" pad="C9"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BA15">
<contactref element="P1" pad="C8"/>
<contactref element="P2" pad="C8"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BA16">
<contactref element="P1" pad="C7"/>
<contactref element="P2" pad="C7"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BA17">
<contactref element="P1" pad="C6"/>
<contactref element="P2" pad="C6"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BA18">
<contactref element="P1" pad="C5"/>
<contactref element="P2" pad="C5"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BD7">
<contactref element="P1" pad="A15"/>
<contactref element="P2" pad="A15"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BD6">
<contactref element="P1" pad="A16"/>
<contactref element="P2" pad="A16"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BD5">
<contactref element="P1" pad="A17"/>
<contactref element="P2" pad="A17"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BD4">
<contactref element="P1" pad="A18"/>
<contactref element="P2" pad="A18"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BD3">
<contactref element="P1" pad="A19"/>
<contactref element="P2" pad="A19"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BD2">
<contactref element="P1" pad="A20"/>
<contactref element="P2" pad="A20"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BD1">
<contactref element="P1" pad="A21"/>
<contactref element="P2" pad="A21"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BD0">
<contactref element="P1" pad="A22"/>
<contactref element="P2" pad="A22"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BPHI1">
<contactref element="P2" pad="C27"/>
<contactref element="P1" pad="C27"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="8PHI2">
<contactref element="P1" pad="C31"/>
<contactref element="P2" pad="C31"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="16MHZ">
<contactref element="P1" pad="C30"/>
<contactref element="P2" pad="C30"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCC33">
<contactref element="P1" pad="A9"/>
<contactref element="P2" pad="A9"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="BPHI2">
<contactref element="P2" pad="C26"/>
<contactref element="P1" pad="C26"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BPHI0">
<contactref element="P2" pad="C28"/>
<contactref element="P1" pad="C28"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B2PHI2">
<contactref element="P2" pad="C29"/>
<contactref element="P1" pad="C29"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="RN1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/NMI">
<contactref element="P1" pad="A23"/>
<contactref element="P2" pad="A23"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/IRQ">
<contactref element="P1" pad="A24"/>
<contactref element="P2" pad="A24"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="/SO">
<contactref element="P1" pad="A25"/>
<contactref element="P2" pad="A25"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RDY">
<contactref element="P1" pad="A26"/>
<contactref element="P2" pad="A26"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/RES">
<contactref element="P1" pad="A27"/>
<contactref element="P2" pad="A27"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SYNC">
<contactref element="P1" pad="C24"/>
<contactref element="P2" pad="C24"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R/-W">
<contactref element="P1" pad="C25"/>
<contactref element="P2" pad="C25"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="50HZ">
<contactref element="P1" pad="A3"/>
<contactref element="P2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="/IOINH">
<contactref element="P1" pad="A4"/>
<contactref element="P2" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="/EXTIO">
<contactref element="P1" pad="A5"/>
<contactref element="P2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="/MEMSEL">
<contactref element="P1" pad="A6"/>
<contactref element="P2" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="/IOSEL">
<contactref element="P1" pad="A7"/>
<contactref element="P2" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="/BE">
<contactref element="P1" pad="A8"/>
<contactref element="P2" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="WPROT">
<contactref element="P1" pad="A12"/>
<contactref element="P2" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="NOEXEC">
<contactref element="P1" pad="A10"/>
<contactref element="P2" pad="A10"/>
</signal>
<signal name="NOTMAPD">
<contactref element="P1" pad="A11"/>
<contactref element="P2" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="I2SDA">
<contactref element="P1" pad="A13"/>
<contactref element="P2" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="I2SCL">
<contactref element="P1" pad="A14"/>
<contactref element="P2" pad="A14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
